

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Монтаж линии сажеподачи

Барнаул

2020 г.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ** | **Содержание** |
| 1 | Наименование выполняемых работ: | Демонтаж/монтаж линии сажеподачи |
| 2 | Место выполнения работ | !!!!!!!!! |
| 3 | Объем и виды (перечень) выполняемых работ с обоснованием: | - демонтаж существующей линии сажеподачи -331м.п.  - демонтаж/монтаж электродвигателей – 18 шт.  - демонтаж/монтаж выгружных патрубков – 18/26 шт.  - демонтаж шиберных заслонок – 8 шт.  - монтаж пневмоцилиндров – 8 шт.  - монтаж новой линии сажеподачи – 331 м.п. |
| 4 | Сроки/дата/период выполнения работ с обоснованием: | Срок выполнения работ 150 рабочих дней с даты заключения Договора. |
| 5 | Разрешительные документы, необходимые для выполнения работ | Нет |
| 6 | Порядок выполнения работ | - Работы выполняются с 09:00 до 18:00 по будним дням (с понедельника по пятницу).  - Работы по субботам и воскресеньям, а также в нерабочие праздничные дни, могут выполняться только с письменного согласия Заказчика, с соблюдением подрядчиком норм Трудового кодекса Российской Федерации.  - Выполнение подрядчиком Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников.  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение режима и правил работы на Объекте.  - Выполняемые Работы не должны нанести повреждения существующим конструкциям и инженерным коммуникациям, имуществу Заказчика. |
| 7 | Требования по сроку и объему гарантий качества на результаты работ и товары/ материалы/ оборудование, поставленные контрагентом и используемых в ходе выполнения работ: | Гарантия на выполняемые работы - 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. |
| 8 | Требование к безопасности при выполнении работ и безопасности результатов работ: | Работы должны выполняться в соответствии с требованиями "СНиП 12-03-2001." Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». |
| 9 | Порядок сдачи - приемки выполненных работ | - По окончании выполненных работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче работы, подписанные акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах, счет и (или) универсальный передаточный документ (счет-фактуру) (при наличии)*.*  - Приемка выполненной работы осуществляется Заказчиком в течение 5 календарных дней со дня получения от Подрядчика извещения (уведомления) о готовности к сдаче работы. |
| 10 | Порядок приемки скрытых работ | Не установлено |
| 11 | Возможность и порядок привлечения субподрядной организации: | Допускается привлечение субподрядной организации. |
| 12 | Заключение договора о неразглашении информации с обоснованием необходимости: | Не требуется |